Подробнее: www.test-drive.ru/skoda/superb
			
Техническое описание 	 	1.9 TDI PD DPF/77 кВт	2,0 TDI PD DPF/103 кВт	2.0 TDI PD DPF/
103 кВт (А)	2,0 TDI CR DPF/125 кВт	2.0 TDI CR DPF/
125 кВт (А)	
Двигатель	 	 	
Тип двигателя	 	Дизельный двигатель с турбонаддувом, турбокомпрессор с самоустанавливающимися лопатками, рядный, система жидкостного охлаждения, система прямого впрыска под высоким давлением, с верхним распределительным валом, расположен в передней части, поперечно оси автомобиля	Дизельный двигатель с турбонаддувом, турбокомпрессор с самоустанавливающимися лопатками, рядный, система жидкостного охлаждения, система прямого впрыска под высоким давлением, с верхним распределительным валом, расположен в передней части, поперечно оси автомобиля	Дизельный двигатель с турбонаддувом, турбокомпрессор с самоустанавливающимися лопатками, рядный, система жидкостного охлаждения, система прямого впрыска под высоким давлением, с верхним распределительным валом, расположен в передней части, поперечно оси автомобиля	Дизельный двигатель с турбонаддувом, турбокомпрессор с самоустанавливающимися лопатками, рядный, система жидкостного охлаждения, система прямого впрыска под высоким давлением, с верхним распределительным валом, расположен в передней части, поперечно оси автомобиля	Дизельный двигатель с турбонаддувом, турбокомпрессор с самоустанавливающимися лопатками, рядный, система жидкостного охлаждения, система прямого впрыска под высоким давлением, с верхним распределительным валом, расположен в передней части, поперечно оси автомобиля	
Количество цилиндров	 	4	4	4	4	4	
Рабочий объём	 (см3)	1896	1968	1968	1968	1968	
Диаметр цилиндра х длина хода поршня	 (мм х мм)	79.5 x 95.5	81,0 x 95.5	81,0 x 95.5	81,0 x 95.5	81,0 x 95.5	
Максимальная мощность двигателя/обороты	 (кВт при числе оборотов)	77/4000	103/4000	103/4000	125/4200	125/4200	
Максимальный крутящий момент/обороты	(Н*м при числе оборотов)	250/1900	320/1800-2500	320/1800-2500	350/1750–2500	350/1750–2500	
Степень сжатия	 	18.5 : 1	18.5 : 1	18.5 : 1	16.5 : 1	16.5 : 1	
Нормы на предельно допустимые содержания вредных веществ в выхлопных газах	 	EU 4	
Система впрыска топлива	 	система прямого впрыска под высоким давлением с электронным управлением – нагнетание топлива с помощью насос-форсунки	система прямого впрыска под высоким давлением с электронным управлением – нагнетание топлива в форсунки через общую топливную магистраль (Common Rail)	
Смазка	 	смазывание под давлением с полнопоточным масляным фильтром	
Марка топлива	 	дизельное топливо	
Коробка передач	 	 	
Привод колёс	 	Передний привод колёс	
Сцепление	 	однодисковое сухое сцепление с гидравлическим приводом и центральной нажимной пружиной, не содержит асбеста	двойное соосное  
многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне, управляется электрогидравлическим способом	однодисковое сухое сцепление с гидравлическим приводом и центральной нажимной пружиной, не содержит асбеста	двойное соосное  
многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне, управляется электрогидравлическим способом	
Коробка передач	 	ручная 5-ти ступенчатая коробка передач полностью синхронизированная	ручная 6-ти ступенчатая коробка передач полностью синхронизированная	автоматическая 6-ти ступенчатая коробка передач, DSG, с ручным переключением передач Tiptronic	ручная 6-ти ступенчатая коробка передач полностью синхронизированная	автоматическая 6-ти ступенчатая коробка передач, DSG, с ручным переключением передач Tiptronic	
Передаточное число	 	I-3,78 II-2,06 III-1,35 
IV-0,97 V-0,74 R-3,60	I-3,77 II-2,09 III-1,32 
IV-0,98 V-0,98 VI-0,81 R-4,55	I-3,46 II-2,05 III-1,30 
IV-0,90 V-0,91 VI-0,76 R-3,99	I-3,77 II-2,09 III-1,32 
IV-0,92 V-0,90 VI-0,76 R-4,55	I-3,46 II-2,05 III-1,30 
IV-0,90 V-0,91 VI-0,76 R-3,99	
Передаточное число ведущего моста	 	3.389	3.450/2.760	4.118/3.043	3.684/2.917	4.118/3.043	

Техническое описание 	 	1.9 TDI PD DPF/77 кВт	2,0 TDI PD DPF/103 кВт	2.0 TDI PD DPF/
103 кВт (А)	2,0 TDI CR DPF/125 кВт	2.0 TDI CR DPF/
125 кВт (А)	
Ходовая часть	 	 	
Передний мост	 	Подвеска McPherson с нижними треугольными рычагами и торсионным стабилизатором	
Задний мост	 	Составной мост, имеет одну продольную и три поперечные тяги, с торсионным стабилизатором	
Рессоры	 	телескопические амортизаторы, установленные установленные в задней части с наружной стороны пружин 	
Тормозная система	 	гидравлическая сдвоенная по диагонали тормозная система с вакуумной поддержкой от системы Dual Rate 	
Передние тормоза	 	дисковые тормоза с внутренним охлаждением, с одинарной / поршневой плавающей тормозной скобой	
Задние тормоза	 	дисковые тормоза 	
Стояночный тормоз	 	ручной, на задние колёса	
Система рулевого управления	 	прямое рулевое управление с реечной передачей и электромеханическим усилителем	
Рулевое колесо: диаметр	(мм)	375	
Колёсные диски	 	7Jx16"	
Шины	 	205/55 R16	
Кузов	 	 	
Кузов	 	Пятидверный, два отделения, пятиместный	
Коэффициент лобового сопротивления cw	 	0.30	
Наружные размеры	 	 	
Длина	(мм)	4838	
Ширина	(мм)	1817	
Высота (при собственной массе автомобиля, без груза)	(мм)	1462	
Колёсная база	(мм)	2761	
Клиренс (при собственной массе автомобиля, без груза)	(мм)	139	
Ширина колеи передних колёс	(мм)	1545	
Ширина колеи задних колёс	(мм)	1518	
Внутренние размеры	 	 	
Ширина передних сидений	(мм)	1468	
Ширина задних сидений	(мм)	1451	
Внутренняя высота кузова на передних сиденьях	(мм)	988	
Внутренняя высота кузова на задних сиденьях	(мм)	956	
Вместимость	 (л)	565	
Вместимость со сложенными назад спинками задних сидений	(л)	1670	

Техническое описание 	 	1.9 TDI PD DPF/77 кВт	2,0 TDI PD DPF/103 кВт	2.0 TDI PD DPF/
103 кВт (А)	2,0 TDI CR DPF/125 кВт	2.0 TDI CR DPF/
125 кВт (А)	
Массы	 	 	
Собственная масса**	(кг)	1456	1490	1512	1498	1515	
Грузоподъёмность**	(кг)	620	
Общий вес	(кг)	2076	2110	2132	2118	2135	
Максимальная нагрузка на крышу кузова	(кг)	100	
Максимальная нагрузка на закреплённый прицеп без тормозов	(кг)	650	700	750	
Максимальная нагрузка на закреплённый прицеп с тормозами – 12%	(кг)	1500	1800	
Максимальная нагрузка на закреплённый прицеп с тормозами – 8%	(кг)	1700	1800	
Максимальный вес передней части	(кг)	75	
Жидкости	 	 	
Ёмкость бака	 (л)	60	
Технические данные/расход топлива	 	 	
Максимальная скорость	 (км/ч)	190	207	205	222	220	
Ускорение 0-100 км/ч	 (с)	12.5	10.2	10.2	8.8	9.0	
Расход топлива [99/100 (EU 4, EU 3)] 	 	EU 4	
Расход топлива – по городу***	(л/100км)	7.3	7.5	8.9	7.8	7.8	
Расход топлива – вне города***	(л/100км)	4.8	5.0	5.5	4.6	4.8	
Расход топлива – комбинированный***	(л/100км)	5.7	5.9	6.8	6.0	6.7	
Уровень выбросов CO2**	(г/км)	151	155	177	159	169	
Диаметр окружности поворота	(м)	10.8	

** Цифры применимы для базовой версии.
Техническое описание для двигателей 2.0 TDI CR DPF/125 кВт и 2.0 TDI CR DPF/125 кВт (A) является предварительным.