Подробнее: www.test-drive.ru/skoda/superb

Техническое описание 	 	1.4 TSI/92 кВт	1,8 TSI/118 кВт	1,8 TSI/118 кВт (А)	3.6 FSI V6/191 кВт (A)	
Двигатель	 	 	
Тип двигателя	 	Бензиновый двигатель со встроенным турбонаддувом, 
система жидкостного охлаждения, система прямого впрыска, с двойным верхним распределительным валом, расположен в передней части, поперечно оси автомобиля	Бензиновый двигатель со встроенным турбонаддувом, 
система жидкостного охлаждения, система прямого впрыска, с двойным верхним распределительным валом, расположен в передней части, поперечно оси автомобиля	Бензиновый двигатель со встроенным турбонаддувом, 
система жидкостного охлаждения, система прямого впрыска, с двойным верхним распределительным валом, расположен в передней части, поперечно оси автомобиля	Бензиновый , V-образный двигатель, система жидкостного охлаждения, система прямого впрыска, с двойным верхним распределительным валом, расположен в передней части, поперечно оси автомобиля	
Количество цилиндров	 	4	4	4	6	
Рабочий объём	 (см3)	1390	1798	1798	3580	
Диаметр цилиндра х длина хода поршня	 (мм х мм)	76,5 x 75,6	82,5 x 84,2	82,5 x 84,2	89,0 x 96,4	
Максимальная мощность двигателя/обороты	 (кВт при числе оборотов)	92/5000	118/5000–6200	118/5500–6500	191/6000	
Максимальный крутящий момент/обороты	(Н*м при числе оборотов)	200/1500-4000	250/1500–4200	250/1800–4500	350/2500–5000	
Степень сжатия	 	10.0 : 1	9.6 : 1	9.6 : 1	11.4 : 1	
Нормы на предельно допустимые содержания вредных веществ в выхлопных газах	 	EU 4	
Система впрыска топлива	 	система прямого впрыска с электронным управлением	
Зажигание	 	управляемая регулирующим устройством электронная система зажигания	
Смазка	 	смазывание под давлением с полнопоточным масляным фильтром	
Качество топлива	 	неэтилированный бензин минимум марки RON 95 (91)*	неэтилированный бензин минимум марки RON 95	
Коробка передач	 	 	
Привод колёс	 	передний привод колёс	постоянный привод на четыре колеса с автоматическим распределением крутящего момента, муфта Haldex	
Сцепление	 	однодисковое сухое сцепление с гидравлическим приводом и центральной нажимной пружиной, не содержит асбеста	двойное соосное сухое многодисковое сцепление, управляется электрогидравлическим способом	двойное соосное многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне, управляется электрогидравлическим способом	
Коробка передач	 	ручная 6-ти ступенчатая коробка передач полностью синхронизированная	автоматическая 7-ти ступенчатая коробка передач, DSG, с ручным переключением передач Tiptronic	автоматическая 6-ти ступенчатая коробка передач, DSG, с ручным переключением передач Tiptronic	
Передаточное число	 	I-3,62 II-1,95 III-1,28 IV-0,97 
V-0,78 VI-0,65 R-3,18	I-3,78 II-2,06 III-1,45 IV-1,11 
V-0,88 VI-0,73 R-3,60	I-3,76 II-2,27 III-1,53 IV-1,12 
V-1,18 VI-0,95 VII-0,80 R-4,17	I-2,92 II-1,79 III-1,19 IV-0,83 
V-0,86 VI-0,69 R-3,26	
Передаточное число ведущего моста	 	4.353	3.647	4.438/3.227 Z-4.176	4.769/3.444	

Техническое описание 	 	1.4 TSI/92 кВт	1,8 TSI/118 кВт	1,8 TSI/118 кВт (А)	3.6 FSI V6/191 кВт (A)	
Ходовая часть	 	 	
Передний мост	 	Подвеска McPherson с нижними треугольными тягами и торсионным стабилизатором	
Задний мост	 	Составной мост, имеет одну продольную и три поперечные тяги, с торсионным стабилизатором	
Рессоры	 	телескопические амортизаторы, установленные установленные в задней части с наружной стороны пружин	
Тормозная система	 	гидравлическая сдвоенная по диагонали тормозная система с вакуумной поддержкой от системы Dual Rate 	
Передние тормоза	 	дисковые тормоза с внутренним охлаждением, с одинарной / поршневой плавающей тормозной скобой	
Задние тормоза	 	дисковые тормоза 	
Стояночный тормоз	 	ручной, на задние колёса	
Система рулевого управления	 	прямое рулевое управление с реечной передачей и электромеханическим усилителем	
Рулевое колесо: диаметр	(мм)	375	
Колёсные диски	 	7Jx16"	7Jx17"	
Шины	 	205/55 R16	225/45 R17	
Кузов	 	 	
Кузов	 	Пятидверный, два отделения, пятиместный	
Коэффициент лобового сопротивления cw	 	0.29	0.30	0.31	
Наружные размеры	 	 	
Длина	(мм)	4838	
Ширина	(мм)	1817	
Высота (при собственной массе автомобиля, без груза)	(мм)	1462	
Колёсная база	(мм)	2761	
Клиренс (при собственной массе автомобиля, без груза)	(мм)	139	
Ширина колеи передних колёс	(мм)	1545	1537	
Ширина колеи задних колёс	(мм)	1518	1510	
Внутренние размеры	 	 	
Ширина передних сидений	(мм)	1468	
Ширина задних сидений	(мм)	1451	
Внутренняя высота кузова на передних сиденьях	(мм)	988	
Внутренняя высота кузова на задних сиденьях	(мм)	956	
Вместимость	 (л)	565	
Вместимость со сложенными назад спинками задних сидений	 (л)	1670	

Техническое описание 	 	1.4 TSI/92 кВт	1,8 TSI/118 кВт	1,8 TSI/118 кВт (А)	3.6 FSI V6/191 кВт (A)	
Массы	 	 	
Собственная масса**	(кг)	1425	1454	1471	1665	
Грузоподъёмность**	(кг)	620	
Общий вес	(кг)	2045	2074	2091	2285	
Максимальная нагрузка на крышу кузова	(кг)	100	
Максимальная нагрузка на закреплённый прицеп без тормозов	(кг)	650	700	750	
Максимальная нагрузка на закреплённый прицеп с тормозами – 12%	(кг)	1400	1500	1800	
Максимальная нагрузка на закреплённый прицеп с тормозами – 8%	(кг)	1500	1700	1800	
Максимальный вес передней части	(кг)	75	
Жидкости	 	 	
Ёмкость бака	 (л)	60	
Технические данные/расход топлива	 	 	
Максимальная скорость	 (км/ч)	201	220	220	250	
Ускорение 0-100 км/ч	 (с)	10.5	8.6	8.5	6.5	
Расход топлива [99/100 (EU 4, EU 3)] 	 	EU 4	
Расход топлива – по городу**	(л/100км)	8.6	10.4	10.0	14.3	
Расход топлива – вне города**	(л/100км)	5.5	6.0	6.1	7.5	
Расход топлива – комбинированный**	(л/100км)	6.6	7.6	7.6	10.0	
Уровень выбросов CO2**	(г/км)	157	180	180	238	
Диаметр окружности поворота	(м)	10.8	

* Применение низкооктанового топлива может повлиять на технические характеристики двигателя.
** Цифры применимы для базовой версии.
Техническое описание для двигателей 1.4 TSI/92 кВт, 1.8 TSI/118 кВт (A) и 3.6 FSI V6/191 кВт (A) является предварительным.